## Вычисляем расход плитки из гипса

Чтобы узнать необходимое количество плиток, важно измерить площадь поверхности, которую вы планируете облицовывать.

Вычислить ее можно по формуле: S=L x H ( L - длина, H - высота).

Если производитель рекомендует укладывать камень с расшивкой, а покупатель этого делать не собирается, то стоит докупить плюс 10-15% изделий.

Сланец укладывается встык.

## Как посчитать количество углов

Пример:

* Измерить углы для облицовки.
* Длину умножить на высоту: 2.10\*80\*2.10=5 погонных метров (с запасом).
* Один пог. метр угловых элементов покроет примерно 0,3 м2 поверхности.
* S=0.3 кв.м\*5 п.м.= 1.5 м2.

## Расход затирки

* для искусственного камня – 2.5 кг/м2
* для гипсовой плитки - 2,5 кг/м2

*Затирочная смесь продается в мешках по 25 кг.*

### Расчет:

*Если площадь равна 50 кв.м.:*

* 50 кв.м x 2.5 =125 кг
* 125 кг: 25 кг =5 мешков

## Как рассчитать гидрофобизатор

200 г умножить на 1м2. Если у вас 50 кв.м., то вам нужна 10 литровая канистра.

## Клей

На фасад расход будет больше в 2 раза, чем на стены в помещении.